Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 3
Türdrückermodell ER45 Madeira
von KARCHER DESIGN

Patentierte 3teilige
quadratischen Rosetten 
mit 7 mm Stütznocken und
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert mit
Hochhaltefeder,
durchgehende M4 Schrauben,
unsichtbar befestigt
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, 
Standardtürstärke: 39 - 47 mm
Griffdurchmesser: 19 x 26 mm

Ausführung:

OS (ohne Schlüsselrosette)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
RZ (Rundzylinder)
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit quadratischem Knopf
FS (feuerhemmend)

Material: Edelstahl matt
Karcher Artikel Nr.:

ER45Q OS 71 (ohne Schlüsselrosette mit quadratischen Drücker-Rosetten)
ER45Q BB0 71 (BB Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q PZ0 71 (PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q KAV 71 (RZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q BAD 71 (WC Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q WGL 71 (Wechselgarnitur DIN links mit quadratischen Rosetten)
ER45Q WGR 71 (Wechselgarnitur DIN rechts mit quadratischen Rosetten)

ER/FS45Q PZ0 71 (feuerhemmende PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q KAV 71 (feuerhemmende RZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q WGR 71 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q WGL 71 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links mit quadratischen Rosetten)

Material: Edelstahl/Antik Bronzeoptik
Karcher Artikel Nr.:

ER45Q OS 81 (ohne Schlüsselrosette mit quadratischen Drücker-Rosetten)
ER45Q BB0 81 (BB Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q PZ0 81 (PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q KAV 81 (RZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q BAD 81 (WC Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q WGL 81 (Wechselgarnitur DIN links mit quadratischen Rosetten)
ER45Q WGR 81 (Wechselgarnitur DIN rechts mit quadratischen Rosetten)

ER/FS45Q PZ0 81 (feuerhemmende PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q KAV 81 (feuerhemmende RZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q WGR 81 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q WGL 81 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links mit quadratischen Rosetten)

Material: Edelstahl/Kosmos Schwarz
Karcher Artikel Nr.:

ER45Q OS 83 (ohne Schlüsselrosette mit quadratischen Drücker-Rosetten)
ER45Q BB0 83 (BB Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q PZ0 83 (PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q KAV 83 (RZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q BAD 83 (WC Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER45Q WGL 83 (Wechselgarnitur DIN links mit quadratischen Rosetten)
ER45Q WGR 83 (Wechselgarnitur DIN rechts mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q PZ0 83 (feuerhemmende PZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q KAV 83 (feuerhemmende RZ Garnitur mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q WGR 83 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts mit quadratischen Rosetten)
ER/FS45Q WGL 83 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links mit quadratischen Rosetten)

Abmessungen nach Skizze:

135

63

26

19