# 1 7464W0
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2, Belastungs- und
Dauerfunktionswerte nach DIN Klasse 3, für Innentüren, PZW, 72 mm
Entfernung, 55 mm Dornmaß, 8 mm Stahlflügelnuss, gelagert in
gezogenen Laufringen, 20 mm (18 mm*) abgerundeter (käntiger*)
Stulp Nickel-Silber lackiert (schlaggold lackiert / Nirosta matt /
Messing matt / Messing poliert) für gefälzte Türen, geschlossener
Kasten verzinkt, mit selbstsichernden Deckenschrauben,
2 Tour, Metall-Falle und Metall-Riegel rostgeschützt

# 1 7564W0
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2,
wie # 1 7464W0, jedoch mit 24 mm abgerundetem (käntigem*) Stulp
für stumpfe Türen

# 1 7462ST*
SAG Einsteckschloss mit „TGL"-Stulpabmessung,
18 x 220 mm abgerundeter Stulp schlaggold lackiert,
Ganzstahl-Riegel, sonst wie # 1 7464W0, Verp.-Einheit: 20 Stück

# 1 7464WK
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

# 1 7564WK
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

# 1 24640K
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

# 1 41320K
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

# 1 246400
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2,
Buntbart, ohne Wechsel mit Schlüsselausfallsicherung,
mit 1 vernickeltem Schlüssel 1 S24660, sonst wie # 1 7464W0

# 1 25640K
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2
wie # 1 246400, jedoch mit 24 mm abgerundetem Stulp für
stumpfe Türen, mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung

# 1 413200
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2
als Badschloss, 78 mm Entfernung, 1 Tour, mit 8 mm Riegelnuss,
sonst wie # 1 7464W0
# 1 41420K
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 2
wie # 1 413200, jedoch mit 24 mm abgerundetem Stulp für
stumpfe Türen, mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung

Hinweis:
Die mit * gekennzeichneten Varianten sind nicht
Bestandteil der DIN 18251-1