# 17467W0
SAG Einsteckschloss in Objektqualitätnach DIN 18251-1, Klasse 3, 
für Objekt- und Abschlusstüren, PZW, 72 mm Entfernung, 55 mm (60 / 65 mm) Dornmaß,
8 mm (9* mm) Klemmnuss gelagert in gezogenen Laufringen, 
20 mm abgerundeter Stulp Nirosta matt (Stahl Nickel-Silber lackiert) für gefälzte Türen, 
geschlossener Kasten verzinkt mit selbstsichernden Deckenschrauben, 
2 Tour, Metall-Falle und -Riegel vernickelt, wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung

# 1 7467WK
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

# 17567W0
SAG Einsteckschloss in Objektqualität,
wie vor, jedoch mit 24 mm abgerundetem Stulp für stumpfe Türen

#17567WK
dito, jedoch mit Flüster-Comfort  Geräuschdämmung

# 1411700
SAG Einsteckschloss in Objektqualität
als Badschloss, 78 mm Entfernung, 1 Tour, mit 8 mm Riegelnuss, sonst wie
# 17467W0

# 141170K
dito, jedoch mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung

#1412700
SAG Einsteckschloss in Objektqualität,
wie vor, jedoch mit 24 mm abgerundetem Stulp für stumpfe Türen

#141270K
dito, jedoch mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung

# 1246700
SAG Einsteckschloss in Objektqualität,
Buntbart, ohne Wechsel  mit 1 vernickeltem Schlüssel 1 S24660,
sonst wie # 17467W0

# 124670K
dito, jedoch mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung

#1256700
SAG Einsteckschloss in Objektqualität,
wie vor, jedoch mit 24 mm abgerundetem Stulp für stumpfe Türen

#125670K
dito, jedoch mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung