Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 3
Türdrückermodell ER43 Porto
von KARCHER DESIGN

Patentierte 3teilige
Schraubrosetten kantig
mit 7 mm Stütznocken und
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert mit
Hochhaltefeder,
durchgehende M4 Schrauben,
unsichtbar befestigt,
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, 
Standardtürstärke: 39 - 47 mm
Griffdurchmesser: oval 17 x 20 mm

Ausführung:

OS (ohne Schlüsselrosette)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
RZ (Rundzylinder)
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit zylindrischem Knopf
FS (feuerhemmend)

Material: Edelstahl poliert/matt
Karcher Artikel Nr.:

ER43 OS 73 (ohne Schlüsselrosette)
ER43 BB0 73 (BB Garnitur)
ER43 PZ0 73 (PZ Garnitur)
ER43 KAV 73 (RZ Garnitur)
ER43 BAD 73 (WC Garnitur)
ER43 WGR 73 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER43 WGL 73 (Wechselgarnitur DIN links)

ER/FS43 PZ0 73 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS43 KAV 73 (feuerhemmende RZ Garnitur)
ER/FS43 WGR 73 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS43 WGL 73 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

20

129

55

17

Abmessungen nach Skizze: