Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 3
Türdrückermodell ER35 Lignano Steel
Drückergarnitur für Objekttüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
Türdrückermodell ER/EN 35 Lignano Steel
von KARCHER DESIGN

Patentierte 3teilige
Schraubrosetten kantig,
mit 7 mm Stütznocken und
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert mit
Hochhaltefeder,
durchgehende M4 Schrauben,
unsichtbar befestigt,
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, 
Standardtürstärke: 39 - 47 mm
Griffdurchmesser: 20 mm

Ausführung:
OS (ohne Schlüsselrosette)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
RZ (Rundzylinder)
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit zylindrischem Knopf
EN (Garnitur nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4, OS, BB, PZ, RZ, WG)
FS (feuerhemmend)

Material: Edelstahl matt
Karcher Artikel Nr.:

ER35 OS 71 (ohne Schlüsselrosette)
ER35 BB0 71 (BB Garnitur)
ER35 PZ0 71 (PZ Garnitur)
ER35 KAV 71 (RZ Garnitur)
ER35 BAD 71 (WC Garnitur)
ER35 WGR 71 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER35 WGL 71 (Wechselgarnitur DIN links)

ER/EN35 71 (Garnitur nach DIN EN 1906 KAT. 4)

ER/FS35 PZ0 71 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS35 KAV 71 (feuerhemmende RZ Garnitur)
ER/FS35 WGR 71 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS35 WGL 71 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

Material: Edelstahl poliert/matt
Karcher Artikel Nr.:

ER35 OS 73 (ohne Schlüsselrosette)
ER35 BB0 73 (BB Garnitur)
ER35 PZ0 73 (PZ Garnitur)
ER35 KAV 73 (RZ Garnitur)
ER35 BAD 73 (WC Garnitur)
ER35 WGR 73 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER35 WGL 73 (Wechselgarnitur DIN links)

ER/EN35 73 (Garnitur nach DIN EN 1906 KAT. 4)

ER/FS35 PZ0 73 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS35 KAV 73 (feuerhemmende RZ Garnitur)
ER/FS35 WGR 73 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS35 WGL 73 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

Material: Zirkonium/Edelstahl matt
Karcher Artikel Nr.:

ER35 OS 75 (ohne Schlüsselrosette)
ER35 BB0 75 (BB Garnitur)
ER35 PZ0 75 (PZ Garnitur)
ER35 KAV 75 (RZ Garnitur)
ER35 BAD 75 (WC Garnitur)
ER35 WGR 75 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER35 WGL 75 (Wechselgarnitur DIN links)

ER/FS35 PZ0 75 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS35 KAV 75 (feuerhemmende RZ Garnitur)
ER/FS35 WGR 75 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS35 WGL 75 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

Material: Zirkonium poliert/matt
Karcher Artikel Nr.:

ER35 OS 76 (ohne Schlüsselrosette)
ER35 BB0 76 (BB Garnitur)
ER35 PZ0 76 (PZ Garnitur)
ER35 KAV 76 (RZ Garnitur)
ER35 BAD 76 (WC Garnitur)
ER35 WGR 76 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER35 WGL 76 (Wechselgarnitur DIN links)

ER/FS35 PZ0 76 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS35 KAV 76 (feuerhemmende RZ Garnitur)
ER/FS35 WGR 76 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS35 WGL 76 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

Abmessungen nach Skizze:

134

58

20