# 1 7465W0
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3
für Wohnungsabschlusstüren, PZW, 72 mm Entfernung, 55 mm
Dornmaß, 8 mm Stahlflügelnuss, gelagert in gezogenen Laufringen,
20 mm abgerundeter Stulp Nickel-Silber lackiert (schlaggold lackiert /
Nirosta matt / Messing matt / Messing poliert) für gefälzte Türen,
geschlossener Kasten verzinkt, mit selbstsichernden Deckenschrauben,
2 Tour, Metall-Falle und Metall-Riegel rostgeschützt,
Verp.-Einheit: 25 Stück

# 1 7465WK
R dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung, Seite 2

# 1413300
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3
als Badschloss, 78 mm Entfernung, 1 Tour, mit 8 mm Riegelnuss, sonst wie
# 17465W0

# 141330K
R dito, jedoch mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung

# 1246500
SAG Einsteckschloss nach DIN 18251-1, Klasse 3,
Buntbart, ohne Wechsel mit Schlüsselausfallsicherung,
mit 1 vernickeltem Schlüssel 1 S24660, sonst wie # 17465W0

# 124650K
R dito, jedoch mit Flüster-Comfort Geräuschdämmung