# 1 7588W0
SAG Einsteckschloss mit drehbarem Fallenkopf
(rechts und links verwendbar),
Belastungs- und Dauerfunktionswerte nach DIN 18251-1, Klasse 3,
für Innen- und Abschlusstüren, PZW, 72 mm Entfernung,
55 mm Dornmaß, 8 mm Stahlflügelnuss, gelagert in gezogenen
Laufringen, 24 mm (18 / 20 mm) käntiger (abgerundeter) Stulp
Nickel-Silber lackiert (Nirosta matt / Messing poliert) für stumpfe
Türen, geschlossener Kasten verzinkt, mit selbstsichernden
Deckenschrauben, 2 Tour, Metall-Falle und Metall-Riegel rostgeschützt

# 1 418800
SAG Einsteckschloss mit drehbarem Fallenkopf
(rechts und links verwendbar)
als Badschloss, 78 mm Entfernung, 1 Tour, mit 8 mm Riegelnuss,
sonst wie # 1 7588W0