# 17480W0
SAG Einsteckschloss in Objektqualität
nach DIN 18251-1, Klasse 4, für Objekt- und Abschlusstüren, mit
erhöhten Sicherheitsanforderungen, PZW,
72 mm Entfernung, 55 mm (60 / 65 / 70 / 80 / 100 mm) Dornmaß,
8 mm (9 mm) Klemmnuss gelagert in Metallringen,
20 mm (18 mm*) abgerundeter Stulp Nirosta matt (Messing matt /
Messing poliert) für gefälzte Türen, geschlossener Kasten verzinkt mit
selbstsichernden Deckenschrauben, 2 Tour, Metall-Falle und
-Riegel vernickelt, wartungsfrei durch Lebensdauerschmierung

# 17580W0
SAG Einsteckschloss in Objektqualität
wie vor, jedoch mit 24 mm abgerundetem Stulp für stumpfe Türen

# 1411800*
SAG Einsteckschloss in Objektqualität
als Badschloss, 78 mm Entfernung, 1 Tour, mit 8 mm Riegelnuss, sonst
wie # 17480W0

# 1412800*
SAG Einsteckschloss in Objektqualität
wie vor, jedoch mit 24 mm abgerundetem Stulp für stumpfe Türen

# 17480WK
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

# 17580WK
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

# 141180K*
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

# 141280K*
dito, jedoch mit Flüster-Comfort
Geräuschdämmung

Hinweis:
Die mit * gekennzeichneten Varianten sind nicht Bestandteil der
DIN 18251-1, Klasse 4