Drückergarnitur für Standardtüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 3
Türdrückermodell ER30 Korsika
Drückergarnitur für Objekttüren nach DIN EN 1906, Gebrauchskategorie 4
Türdrückermodell ER/EN 30 Korsika
von KARCHER DESIGN

Patentierte 3teilige
Schraubrosetten kantig,
mit 7 mm Stütznocken und
Gleitlager aus Nylon,
fest drehbar gelagert mit
Hochhaltefeder,
durchgehende M4 Schrauben,
unsichtbar befestigt
8 mm exzentrisch gebohrter Hohlstift, 
Standardtürstärke: 39 - 47 mm
Griffdurchmesser: 19 mm

Ausführung:

OS (ohne Schlüsselrosette)
BB (Buntbart),
PZ (Profilzylinder),
RZ (Rundzylinder)
BAD (Toilettenriegel)
WG (Wechselgarnitur) mit Kugelknopf
EN (Garnitur nach DIN EN 1906 Gebrauchskategorie 4, OS, BB, PZ, RZ, WG)
FS (feuerhemmend)

Material: Edelstahl matt
Karcher Artikel Nr.:

ER30 OS 71 (ohne Schlüsselrosette)
ER30 BB0 71 (BB Garnitur)
ER30 PZ0 71 (PZ Garnitur)
ER30 KAV 71 (RZ Garnitur)
ER30 BAD 71 (WC Garnitur)
ER30 WGR 71 (Wechselgarnitur DIN rechts)
ER30 WGL 71 (Wechselgarnitur DIN links)

ER/EN30 71 (Garnitur nach DIN EN 1906 KAT. 4)

ER/FS30 PZ0 71 (feuerhemmende PZ Garnitur)
ER/FS30 KAV 71 (feuerhemmende RZ Garnitur)
ER/FS30 WGR 71 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN rechts)
ER/FS30 WGL 71 (feuerhemmende Wechselgarnitur DIN links)

Abmessungen nach Skizze:

135

60

19